-20000 -10000 0 10000 20000

-6000

-4000

-2000 0 2000

4000

6000

800 1000 1200 1400 1600 1800

-0.15

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15 B 0 min 30 min 60 min 90 min

PC2

PC1

A

1268 1302

1622

878

Loadings

Raman shift (cm^{-1})

PC1 PC2

1455

1126

849 915 1081

1343

1445

1658