VTC_REG_PID_SET_CH1=\
<pid_settings type="probehead">
   <standard_pid proportional="1.082" integral="109.305" differential="18.217" />
   <temperature selftune="298.816" min="248.816" max="348.816" />
   <vta type="2" sensor="2" connected_sensors="1" />
   <gasflow selftune="550.000" min="495.000" max="605.000" />
   <bcu_chiller type="1" selftune="1" min="0" max="1000" />
   <pics checksum="" name=" PA BBO 400S1 BBF-H-D-05 Z SP" />
   <checksum value="61A77F43" />
</pid_settings>
