-31.800

-31.795

-31.790

-31.785

-31.780

-31.775

-31.800

-31.795

-31.790

-31.785

-0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02

-53.26

-53.25

-53.24

-53.23

-53.22

-53.21

-0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02

-53.26

-53.25

-53.24

-53.23

-53.22

-53.21

C_{2D,x} = 74.836 Nm^{-1}

Total Energy (eV)

C_{2D,x}

y= a+bx+cx^2

c = 56.282 eV S_0 = 24.103 ¯^2

Ga_2SeS (a) (b)

Ga_2SeS

C_{2D,y} = 74.840 Nm^{-1}

C_{2D,y}

y= a+bx+cx^2

c = 56.235 eV S_0 = 24.103 ¯^2

(c) Silicene/Ga_2SeS

C_{2D,x}

Total Energy (eV)

Strain (e) (%) c = 107.796 eV S_0 = 24.306 ¯^2

y= a+bx+cx^2

C_{2D,x} = 142.108 Nm^{-1}

(d) Silicene/Ga_2SeS

C_{2D,y}

Strain (e) (%) c = 107.669 eV S_0 = 24.306 ¯^2

y= a+bx+cx^2

C_{2D,y} = 141.942 Nm^{-1}