-6.0

-5.5

-5.0

-4.5

-4.0

-0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02

-5.05

-5.00

-4.95

-4.90

-4.85

-4.80

-4.75

-4.70

-0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02

Slope : 1.629 eV

E_{edge} (eV)

E_{1,x} (VBM) E_{1,x} (CBM)

Slope : -8.908 eV

Ga_2SeS

(a) (b)

Ga_2SeS

E_{1,y} (VBM) E_{1,y} (CBM)

Slope : 1.976 eV

Slope : -8.906 eV

(c) Silicene/Ga_2SeS

Slope : -2.951 eV

Slope : -3.806 eV

E_{1,x} (VBM) E_{1,x} (CBM)

E_{edge} (eV)

Strain (e) (%)

(d) Silicene/Ga_2SeS

Slope : -2.964 eV

Slope : -3.784 eV

E_{1,y} (VBM) E_{1,y} (CBM)

Strain (e) (%)