
Current Data Parameters
NAME              WJ-14              
EXPNO                 8              
PROCNO                1              

F2 - Acquisition Parameters
Date_          20210603              
Time               8.52 h            
INSTRUM           spect              
PROBHD   Z149002_0004 (              
PULPROG      cosygpmfqf              
TD                 2048              
SOLVENT            MeOD              
NS                    4              
DS                   16              
SWH            5411.255 Hz           
FIDRES         5.284429 Hz           
AQ            0.1892352 sec          
RG               190.72              
DW               92.400 usec         
DE                10.00 usec         
TE                295.0 K            
D0           0.00000300 sec          
D1           2.00000000 sec          
D13          0.00000400 sec          
D16          0.00020000 sec          
IN0          0.00018520 sec          
TDav                  1              
SFO1        600.1124905 MHz          
NUC1                 1H              
P1                11.50 usec         
PLW1        27.00000000 W            
GPNAM[1]     SMSQ10.100              
GPZ1              16.00 %            
GPNAM[2]     SMSQ10.100              
GPZ2              12.00 %            
GPNAM[3]     SMSQ10.100              
GPZ3              40.00 %            
P16             1000.00 usec         

F1 - Acquisition parameters
TD                  128              
SFO1           600.1125 MHz          
FIDRES        84.368248 Hz           
SW                8.998 ppm          
FnMODE               QF              

F2 - Processing parameters
SI                 1024              
SF          600.1100000 MHz          
WDW                SINE              
SSB      0              
LB       0 Hz           
GB       0              
PC                 1.40              

F1 - Processing parameters
SI                 1024              
MC2                  QF              
SF          600.1100000 MHz          
WDW                SINE              
SSB      0              
LB       0 Hz           
GB       0              
