VTC_REG_PID_SET_CH2=\
<pid_settings type="probehead">
   <standard_pid proportional="1.298" integral="63.427" differential="10.571" />
   <temperature selftune="298.000" min="248.000" max="348.000" />
   <vta type="4" sensor="1" connected_sensors="1" />
   <gasflow selftune="535.000" min="481.500" max="588.500" />
   <bcu_chiller type="1" selftune="1" min="0" max="1000" />
   <pics checksum="" name=" CP TCI 700S3 H-C/N-D-05 Z" />
   <checksum value="F7547E68" />
</pid_settings>
